|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ethnos   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |
|  |  | "Προμήθεια μηχανημάτων (χορτοκοπτικά και χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα κλπ.) | |  | | --- | |  | |  |  |
|  | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | | |  |  |
|  | ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |  |  |  |  |
|  | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ |  | **ΠΡΟΫΠ:** **9.742,68 €** |  |  |
|  | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ |  |  |  |  |
|  | ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ |  | **Α.Μ. 41/2019**  **CPV:** 16600000-1   |  | | --- | |  | |  |  |
|  | Παρ. Αττικής Οδού & Λεωνίδου, 15235 Χαλάνδρι | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΜΟΝΑΔΑ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | | **ΣΥΝΟΛΟ** |
| **(€)** |
| **1** | Προσάρτημα φρακτοκοπτική μηχανή για STIHL KM 85, μήκος λάμας έως 50 cm, συνολικό μήκος έως 148 cm, βάρος έως 2,3 kg, με κεφαλή ρυθμιζόμενη σε διάφορες θέσεις, 0˚ μέχρι 145˚. | τεμ | 2 |  | |  |
| **2** | Προσάρτημα τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο για STIHL KM 85, μήκος λάμας 30 cm, αυλάκι 1,3 mm, αλυσίδα 44 οδηγών και πάχος οδηγών 1,3 mm , συν. μήκος έως 126 cm, βάρος έως 1,8 kg. | τεμ | 2 |  | |  |
| **3** | Αλυσοπρίονο με τηλεσκοπικό σωλήνα 270-390 cm, κυβισμού τουλάχιστον 36,3 cm³, ισχύος κινητήρα τουλάχιστον 1,9 HP, δίχρονο κινητήρα με λειτουργία τετράχρονου, βάρος 7,8 kg, μειωμένων εκπομπών καυσαερίων. Με λάμα 30cm, αυλάκι 1,3 mm, αλυσίδα 44 οδηγών και πάχος οδηγών 1,3 mm. Να διαθέτει αορτήρα. | τεμ | 2 |  | |  |
| **4** | Αλυσοπρίονο, κυβισμού έως 64,1 cm³, ισχύος 4,5 HP, βάρους έως 6,2 kg. Με λάμα 80cm, αυλάκι 1,6 mm, αλυσίδα 91 οδηγών και πάχος οδηγών 1,6mm. | τεμ | 1 |  | |  |
| **5** | Aλυσοπρίονο, κυβισμού 35,2 cm³, ισχύος 2,4 HP, βάρους 3,7 kg. Με λάμα 35 cm, αυλάκι 1,3 mm, αλυσίδα 50 οδηγών και πάχος οδηγών 1,3 mm. | τεμ | 4 |  | |  |
| **6** | Θαμνοκοπτικό με χορτοκόπτη κεφαλής για μεσινέζα, διαιρούμενο με κυκλική λαβή και δυνατότητα προσαρμογής εργαλείων Combi, κυλινδρισμού άνω των 24 cm³, ισχύος 1,2 ΗΡ, συνολικού βάρους 5,2 kg. | τεμ | 2 |  | |  |
| **7** | Φυσητήρας να είναι με κινητήρα δίχρονο, κυβισμού 27,2 cm³ και ισχύ από 0,7 ΗΡ έως 1 ΗP κ πεπλατυσμένο και στρογγυλό μπέκ. Θα πρέπει να έχει αντιδονητικό σύστημα και το βάρος του να μην ξεπερνάει τα 4,4 kg. Με διακόπτη λειτουργίας και παροχή αέρα 810 m³/h | τεμ | 2 |  | |  |
| **8** | Κουρευτική μηχανή, κυβισμού έως 163 cm³, ισχύος 6 HP, με διάμετρο κοπής έως 53cm και απόδοση κοπής χόρτου 1.800 m². Να έχει 7 θέσεις ρύθμισης και η κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής να είναι τουλάχιστον 25 mm και μέχρι 75 mm. Να διαθέτει κάδο με χωρητικότητα τουλάχιστον 70 lt και είναι μέγιστου βάρους 35,6 kg , να έχει 7 θέσεις ρύθμισης και να έχει πλαίσιο από ατσάλι. | τεμ | 6 |  | |  |
|
|  | **ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)** | | | |  | |
|  | **Φ.Π.Α. 24%** | | | |  | |
|  | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ)** | | | |  | |

Χαλάνδρι, / /2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ** |
|  |  |  |