

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

**ΜΕΛΕΤΗ: 121/2020** Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Χαλανδρίου

**ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ**

**Τμήμα Έργων**

Αρμόδιος : Εμμ. Σάλλας

Τηλ : 213 2023 975

Email : sallasm@halandri.gr

|  |
| --- |
| **ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ** |
|  |
| A/A | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
|
| **1** | **(ΟΜΑΔΑ 2) Πλαίσιο αλουμινίου με υαλοπίνακα** | **ΝΑΙ** |   |   |
|   | Συντελεστής θερμοπερατότητας U<3,0 W/m2\*K |   |   |   |
|   | Κλάση αεροπερατότητας 4 |   |   |   |
|   | Πρότυπο ΕΝ 12207 |   |   |   |
|   | Πιστοποίηση CE |   |   |   |
|   | ΚΕΝΑΚ 2017 |   |   |   |
|   | ΠΕΤΕΠ κουφωμάτων αλουμινίων |   |   |   |
|   | ΕΤΕΠ 03-08-07-02 |   |   |   |
|   | ISO Αναδόχου - ISO 9001:2015 |   |   |   |
|  | ISO Αναδόχου - ISO 14001:2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **2** | **Εξώθυρα χωρίς υαλοπίνακα** | **ΝΑΙ** |   |   |
|   | Συντελεστής θερμοπερατότητας U<3,0 W/m2\*K |   |   |   |
|   | Κλάση αεροπερατότητας 4 |   |   |   |
|   | Πρότυπο ΕΝ 12207 |   |   |   |
|   | Πιστοποίηση CE |   |   |   |
|   | ΚΕΝΑΚ 2017 |   |   |   |
|   | ΕΤΕΠ 03-08-02-00 |   |   |   |
|   | ΠΕΤΕΠ κουφωμάτων αλουμινίων |   |   |   |
|   | ΕΤΕΠ 03-08-04-00 |   |   |   |
|  | ISO Αναδόχου - ISO 9001:2015 |   |   |   |
|  | ISO Αναδόχου - ISO 14001:2015 |  |  |  |

**Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ**